
// 
// N O T E: This file must be saved as Unicode

//
// This file contains the virtual keys mapping table for the
// Excalibur device.  The mapping table is define as follow
// 
// VK_TPOUND = 0x78
// VK_TSTAR  = 0x77
// VK_TAB    = 0x09
//
// We do not support escape value yet. So the key/char values should be 
// entered explicitly or by encoding starting with 0x
//
// Format:
// {VK VK1 VK2 CH1 CH2}
// VK0 -> value from keyboard driver
// VK1 -> key mapped, interpret by IME
// VK2 -> key to interpret when for press and hold
// CH3 -> symbols produced by Fn + key
// CH4 -> symbols in 123 mode
// CH5 -> Key Index
{0x20 0x20 0 0 0 0xff}
{0x25 0x25 0x0 0x0 0x0 0xff} // left arrow
{0x26 0x26 0x0 0x0 0x0 0xff} // up arrow
{0x27 0x27 0x0 0x0 0x0 0xff} // right arrow
{0x28 0x28 0x0 0x0 0x0 0xff} // down arrow
{0x08 0x08 0x08 0x2E 0x0 0xff} // back key, 0x2E = VK_DELETE
{0x0D 0x0D 0x0 0x0 0x0 0xff} // enter
{0xEC 0xEC 0x0  0x0 0x0 0xff} // fn key


